公共多媒体设备**需求**统计清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌/型号** | **配置或技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 幕布 | 莱特斯 | 120寸4:3玻珠幕 | 套 | 10 |
| 2 | 中控 | 鹏畅 | 智能联动，一键开关机“上课”“下课”键可联动开关投影、幕布、一体机、电脑开关和默认信号源 | 套 | 10 |
| **★**内置数百款控制码，**安装时通过10位拨码开关**选择RS232控制码无需写码，永不丢码 |
| 内置红外学习模块 |
| 防盗报警功能，拔掉显示设备线中控输出警笛音 |
| **★**电脑开关机控制功能，并可设置成上下课联动开关电脑 |
| 前置笔记本、网络、USB、VGA、220V五眼电源插座 |
| 投影机休眠功能，课间使投影机休眠，上课时投影机迅速点亮，无需预热 |
| ★主机设备电源输入接口外置保险丝（含备用保险丝），幕布采用美标三眼插座使用更安全 |
| 2路高保真数码电子音量控制，79级平滑调节，话筒音量和主音量单独可调 |
| **★**内置VGA 3×2切换器，音频4×1切换器，视频2×1切换器1路话筒输入，内置话筒混音放大器 |
| **★中标后提供**售后服务承诺书,加盖公章。 |
| 　 |
| 　 |
| 3 | 扩音 |  JUSBE  | 有源音箱（5.5寸喇叭）主要功能特点： | 套 | 4 |
| 1、两分频设计； |
| 2、二路话筒输入（环保麦克风插口自带DC+6V电源）； |
| 3、话筒音量、高低音调节，可以独立控制； |
| 4、带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换； |
| 5、吊挂方便，快捷，具有听感好、效率高、工作稳定可靠的特点； |
| 6、标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 |
| 主要技术参数： |
| 1、额定功率：50W； |
| 2、额定阻抗：4Ω； |
| 3、频率响应：55Hz-18kHz； |
| 4、驱动器：1个5.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音； |
| 5、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）；输入：1路广播输入（70V－110V输 |
| 入），2路立体声RCA接口； |
| 6、灵敏度：85dB/1W/1M； |
| 7、信噪比：85dB； |
| 8、最大声压级：96dB； |
| 9、箱体型式：倒相式； |
| 10、箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，棉网； |
| 11、安装：标配壁挂架； |
| 12、尺寸（L×W×H）： 220×200×350（单位：mm）； |
| 13、净重：7.6kg/对。 |
| 4 | 配套耗材 | 　 | 投影电源线、VGA线、音箱线、音频线、线槽、电源插座、控制线、 | 只 | 10 |
|
| 5 | 投影灯泡更换 | 　 | 三洋PLC-XK3010C灯泡 | 只 | 10 |
| 6 | 商用台式电脑 | LENOVO | 1.Intel Core I7-9700处理器 | 套 | 6 |
| 2.Intel Q370 以上芯片组 |
| 3.8G DDR4 2400MHz 内存，提供4个内存槽位 |
| 4.2G 独立显卡 |
| 5.集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） |
| 6.19.5英寸FHD宽屏显示器,1920\*1080全高清分辨率,低蓝光功能,≤2ms快速响应 |
| 7.500G SATA3 7200rpm 硬盘； |
| 8.2个PCI-E\*16、1个PCI-E\*1、1个PCI槽位 |
| 9.10个USB3.1接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB3.1 G1)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+2\*HDMI接口（VGA非转接） |
| 10.支持硬盘还原（支持win10），网络同传，增量同传及断电续传功能。支持自动分配计算机名、IP地址等。 |
| 11.110/220V 180W 节能电源   |
| 12.预装Windows 10正版操作系统　 |
| 13.USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露 |
| 14.标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果（投标时时提供第三方检测机构的证明文件）  机箱不大于16L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用 |
| \*不接受改配机器，承诺包修三年 |
| 　 |
| 7 | 讲台搬运 | 　 | 从主楼地下室搬运到东校区1号楼2、3、4、5层 | 台 | 9 |
| 8 | 设备安装 | 　 | 线路安装、投影吊装、幕布安装、集成、调试 | 套 | 10 |
| 9 | 拆、移、装设备 | 　 | 东区新装多媒体设备 | 套 | 2 |
| 10 | 拆、移、装设备 | 　 | 求精楼五楼拆卸、搬运到东区1号楼 | 套 | 1 |