南通市第二中学双联单杠采购要求

华瓯 (型号 HOF-097）

技术参数：

立柱直径114mm,壁厚2.75mm,直埋固定。横杆离地面的高度分别为2.4米，2.6米。横杠为实心圆钢，直径大于等于25mm。防水管口盖，防盗防锈、防松螺母、螺钉。所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后采用粉末喷涂表面,涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+,粉末配方不含有毒元素。

南通市第二中学

2020.3.25