|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **参数** | **品牌** | **单位** | **数量** | **图片** |
| 1 | 洗车机 | 型号: 进口AR泵  容量: 16L及以下  水管长度: 6m(含)-10m(含)  洗车设备类型: 商用洗车机  电机冷却方式: 风冷  电压: 220V  电源线线芯规则: 16平方毫米  是否带冲水刷: 否  是否自动开关机: 是  电机类型: 感应电机  净重: 56kg  功率: 3000W  电机静音指标: 60DB(含)-90DB(含)  额定压力范围: 其它  是否是漏电保护器: 是  接水源类型: 水龙头 自吸  机芯材质: 纯铜 | 洁来仕 | 台 | 1 |  |