江苏省南通中学吸顶空调采购

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 总数 | 参 数 | 备 注 |
| 1 | 5匹分体式四面出风 | 8台 | 额定制冷量：≥12000W  额定制热量：≥13000W | 二级及以上能效 |
| 2 | 5匹空调连接管道 | 160米 | φ19φ10 | 含电源线信号线水管及保温 |

**KFRd-120QW/21CAH12海尔 四面出风 5P嵌入式空调**

制冷量 12000W 制热量 13000W 电铺热功率 3200W

备注：5匹空调连接管道，使用160米。φ19φ10含电源线、信号线、水管及保温。