|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** |  |  | **品牌** | **单位** | **数量** |
| 1 | 讲解发射器 | 参数 明细发射方式 发射器（支持两人同时讲解）电源 聚合物锂电池（带电路保护功能）充电方式 USB充电（配送独立充电器）续航时间 20小时发射距离 1-200米频率 794-806MHz频道 CH4(可定制)调制方式 数字锁相环PLL(无需对频）重量 45克（含电池）尺寸 50\*70\*15mm | 深圳智联 | 套 | 2 |
| 23 | 蓝牙式接收器 30孔位一体化充电箱 | 接收方式 蓝牙耳挂电源 聚合物锂电池（带电路保护功能和低电量提醒功能）充电方式 一体化充电箱充电或USB充电续航时间 6-8小时接收距离 150米频率 794-806MHz频道 CH4(可定制)调制方式 数字锁相环PLL(无需对频）重量 15克（含电池）尺寸 55\*23\*10mm充电孔位 30孔（同时为30个接收器充电）材质 全金属外壳充电孔位电流 200mA充电箱重量 约1.2kg尺寸 425\*216\*50mm适配器输入电压范围 AC 115～230V适配器输出电压范围 DC 5V适配器最大电流 5A充电LED指示 充电中：蓝灯，充电完成：蓝灯熄灭 | 深圳智联深圳智联 | 台 台 | 502 |
| 4 | 航空箱 | 材质 铝箱容积 可同时收藏2发个发射器，63个接收器，1个充电箱尺寸450\*350\*150mm 重量 1.5KG | 深圳智联 | 台 | 2 |
| 5 | 头戴麦头戴麦 |  | 深圳智联 | 个 | 2 |